成津环评审〔2026〕5号

成都市新津生态环境局

关于成都市新津环境投资集团有限公司新津区2025年排涝整治工程项目环境影响报告表审查批复

成都市新津环境投资集团有限公司：

你公司报送的由四川恒瑞盛锦环保科技有限公司编制的《新津区2025年排涝整治工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及专家技术审查意见已收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于成都市新津区普兴街道、花源街道、花桥街道、永商镇、宝墩镇、安西镇，总投资19876.64万元，其中环保投资114.5万元。项目主要建设内容为：

（一）主体工程：分别沿兴物6路、西创大道、花源大道等新建排水管涵约13km，新建排水沟约2.8km，并新建雨水泵站1座及排水管网智能感知设备40套等。
（二）临时工程：包括施工作业带等。

（三）环保工程：包括1套临时隔油+沉淀池、单座隔油池5m3、单座沉淀池5m3、洒水装置、雾状喷淋降尘装置、车辆冲洗设施设备等。

二、项目符合国家产业政策和相关规划。在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态保护及污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可得到减缓和控制。
三、项目建设与运行中应重点做好的工作：

加强施工期环境管理，全面、及时落实《报告表》中施工期各项环保措施与要求，减轻或消除施工期废水、废气、噪声、固废等对周围生态环境的影响。加强施工组织管理和环境风险防范，确保人员安全。

（一）施工区域设置围挡，封闭施工；文明施工，洒水作业；使用商品混凝土，现场不设拌合站；建筑材料定点堆放，采取防风遮盖措施；施工车辆限速行驶，施工场地出入口设置喷淋等降尘措施；合理设置运输路线，运输车辆及时清洗，不得超载，覆盖篷布，防止洒落；加强施工机械和车辆的维护，禁止其超负荷运行，杜绝机械尾气超标排放；清淤淤泥不在施工现场晾晒脱水。雨水泵站备用柴油发电机机自带尾气净化装置。严格落实施工现场管理要求，并全面督查建设工地现场管理“十必须”、“十不准”执行情况；严格按照《成都市2025年大气污染防治工作行动方案》、《成都市重污染天气应急预案（2024年修订）》中的相关要求，落实大气污染防治措施和重污染天气状况下的应急措施。
（二）施工设备、车辆冲洗废水经隔油沉淀池处理后回用，不外排。基坑排水、闭水试验废水及试压废水经沉淀处理后回用，不外排。管涵清淤冲洗废水、淤泥由专用吸污车或污泥运输专用车运至花源污水处理厂，淤泥在花源污水处理厂内进行脱水，淤泥脱水废水在花源污水处理厂处理。施工人员生活污水依托周边既有设施收集处理。加强施工人员管理，严禁污染物以任何形式直接排入河道、沟渠。
（三）施工噪声和运行期噪声通过合理布局、科学安排施工时间、选用低噪声的机械设备、减振基座、加强设备维护保养及加强施工车辆管理等措施进行控制。提前与相关部门、周边居民进行沟通，避免施工机械噪声等对周边居民造成不良影响。

（四）项目开挖土石方部分用于工程回填，建筑垃圾尽量回收综合利用，不能回收的和沉淀池沉渣、剩余土石方运至主管部门指定的弃渣场统一处理。脱水后的淤泥运至有相应处理能力的单位进行处置。生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门统一清运处置。
（五）加强生态环境保护。严格控制施工范围。强化施工期水土保持工作，减少水土流失；合理安排施工进度，尽量避开雨季施工；加强施工人员管理，减少对植被的破坏。施工完成后及时进行迹地恢复，减少对区域生态环境的不利影响。

四、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，项目应按原环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等相关法律法规规定做好验收工作。
五、该《报告表》经批准后，如项目性质、规模、地点、工艺、污染防治措施、生态保护措施发生重大变更的，必须重新报批，未经批准不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，该《报告表》应当报我局重新审核。
六、成都市生态环境保护综合行政执法总队新津支队将其纳入“双随机”抽查范围。
成都市新津生态环境局
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