成津环评审〔2026〕6号

成都市新津生态环境局

关于成都市新津环境投资集团有限公司林碾沟片区排涝整治工程项目环境影响报告表审查批  复

成都市新津环境投资集团有限公司：

你公司报送的由四川启创环保科技有限公司编制的《林碾沟片区排涝整治工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及专家技术审查意见已收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于成都市新津区五津街道红石社区，总投资约6127.93万元，其中环保投资528.6万元。项目主要建设内容为：

（一）主体工程：新建排水管网约2050m，整治提升排水管网约9800m，整治提升林碾沟、电厂沟排涝通道约6820m，新建排涝通道闸门2座，新增排水管网智能感知设备9套，增设排涝通道水闸智慧控制系统约22套以及其他附属设施等。

（二）临时工程：包括1处临时堆土场、1处临时施工工区、施工作业带、临时导流围堰等。

（三）环保工程：包括1个5m3隔油池、1个5m3沉淀池、洒水装置、雾状喷淋降尘装置、车辆冲洗设施设备等。

二、项目符合国家产业政策和相关规划。在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态保护及污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可得到减缓和控制。
三、项目建设与运行中应重点做好的工作：

加强施工期环境管理，全面、及时落实《报告表》中施工期各项环保措施与要求，减轻或消除施工期废水、废气、噪声、固废等对周围生态环境的影响。加强施工组织管理和环境风险防范，确保人员安全。

（一）施工区域设置围挡，封闭施工；文明施工，洒水作业；使用商品混凝土，现场不设拌合站；建筑材料定点堆放，采取防风遮盖措施；施工车辆限速行驶，施工场地出入口设置喷淋等降尘措施；合理设置运输路线，运输车辆及时清洗，不得超载，覆盖篷布，防止洒落；加强施工机械和车辆的维护，禁止其超负荷运行，杜绝机械尾气超标排放；清淤淤泥不在施工现场晾晒脱水。同时，严格落实施工现场管理要求，并全面督查建设工地现场管理“十必须”、“十不准”执行情况；严格按照《成都市2025年大气污染防治工作行动方案》、《成都市重污染天气应急预案（2024年修订）》中的相关要求，落实大气污染防治措施和重污染天气状况下的应急措施。
（二）施工设备、车辆冲洗废水经隔油沉淀池处理后回用，不外排。基坑排水经沉淀处理后回用，不外排。淤泥运至花源污水处理厂进行脱水，淤泥脱水废水在花源污水处理厂处理。施工人员生活污水依托周边既有设施收集处理。加强施工人员管理，严禁污染物以任何形式直接排入河道、沟渠。
（三）施工噪声通过合理布局、科学安排施工时间、选用低噪声的机械设备、加强设备维护保养及加强施工车辆管理等措施进行控制。提前与相关部门、周边居民进行沟通，避免施工机械噪声等对周边居民造成不良影响。

（四）项目开挖土石方部分用于工程回填，建筑垃圾尽量回收综合利用，不能回收的和沉淀池沉渣、剩余土石方运至主管部门指定的弃渣场统一处理。脱水后的淤泥运至有相应处理能力的单位进行处置。生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门统一清运处置。
（五）加强生态环境保护，尤其是对饮用水水源保护区的保护。严格控制施工范围。强化施工期水土保持工作，减少水土流失；合理安排施工进度，尽量避开雨季施工；加强施工人员管理，减少对植被的破坏。施工完成后及时进行迹地恢复，减少对区域生态环境的不利影响。

四、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，项目应按原环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等相关法律法规规定做好验收工作。
五、该《报告表》经批准后，如项目性质、规模、地点、工艺、污染防治措施、生态保护措施发生重大变更的，必须重新报批，未经批准不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，该《报告表》应当报我局重新审核。
六、成都市生态环境保护综合行政执法总队新津支队将其纳入“双随机”抽查范围。
成都市新津生态环境局
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