成津环评审〔2026〕8号

成都市新津生态环境局

关于成都市新津环境投资集团有限公司

都江堰灌区新津灌区丘区改造提升工程项目环境影响报告表审查批复

成都市新津环境投资集团有限公司：

你公司报送的由四川恒瑞盛锦环保科技有限公司编制的《都江堰灌区新津灌区丘区改造提升工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及专家技术审查意见已收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于成都市新津区永商镇（永兴社区、文山村、梨花村）、普兴街道（雷坡村、天宫社区、回龙村、顺河社区、柳江村、清凉社区、五峰社区、白果村、养正社区），总投资约1841.5万元，其中环保投资58.45万元。项目主要建设内容为：

（一）主体工程：整治山坪塘50座、蓄水池1座、渠道2处（长度分别为211m、125m），新建提灌站4座。

（二）临时工程：包括3个临时施工区、43个临时堆场区、施工便道等。
（三）环保工程：包括隔油池、沉淀池、清水池、洒水装置、雾状喷淋降尘装置、车辆冲洗设施设备等。

二、项目符合国家产业政策和相关规划。在全面落实《报告表》和本批复提出的各项生态保护及污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响可得到减缓和控制。
三、项目建设与运行中应重点做好的工作：

加强施工期环境管理，全面、及时落实《报告表》中施工期各项环保措施与要求，减轻或消除施工期废水、废气、噪声、固废等对周围生态环境的影响。加强施工组织管理和环境风险防范，确保人员安全。

（一）施工区域设置围挡，封闭施工；文明施工，洒水作业；使用商品混凝土，现场不设拌合站；建筑材料定点堆放，采取防风遮盖措施；施工车辆限速行驶，施工场地出入口设置喷淋等降尘措施；合理设置运输路线，运输车辆及时清洗，不得超载，覆盖篷布，防止洒落；加强施工机械和车辆的维护，禁止其超负荷运行，杜绝机械尾气超标排放；清淤淤泥不在施工现场晾晒脱水。同时，严格落实施工现场管理要求，并全面督查建设工地现场管理“十必须”、“十不准”执行情况；严格按照《成都市2026年大气污染防治工作实施方案》、《成都市重污染天气应急预案（2024年修订）》中的相关要求，落实大气污染防治措施和重污染天气状况下的应急措施。
（二）基坑排水经沉淀处理后回用，不外排。沉淀池沉渣脱水废水回用，不外排。车辆冲洗废水经隔油池+沉淀池+清水池处理后回用，不外排。管道试压废水最终进入各山坪塘，用于灌溉，不外排。施工人员生活污水依托周边既有设施收集处理。加强施工人员管理，严禁污染物以任何形式直接排入河道、沟渠。
（三）施工噪声通过合理布局、科学安排施工时间、选用低噪声机械设备、加强设备维护保养及加强施工车辆管理等措施进行控制。提前与相关部门、周边居民进行沟通，避免施工机械噪声等对周边居民造成不良影响。运行期提灌站泵房设备噪声通过选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等措施进行控制。
（四）项目开挖土石方、脱水后的沉淀池沉渣、围堰拆除材料全部用于工程回填，建筑垃圾尽量回收综合利用，不能回收的运至主管部门指定的弃渣场统一处理。隔油池废油及污泥分类暂存于临时危废暂存间，定期交由有相应危废处理资质的单位清运处置。生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门统一清运处置。
（五）加强生态环境保护。严格控制施工范围。强化施工期水土保持工作，减少水土流失；合理安排施工进度，尽量避开灌溉期及雨季施工；加强施工人员管理，减少对植被的破坏。施工完成后及时进行迹地恢复，减少对区域生态环境的不利影响。

四、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，项目应按原环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等相关法律法规规定做好验收工作。
五、该《报告表》经批准后，如项目性质、规模、地点、工艺、污染防治措施、生态保护措施发生重大变更的，必须重新报批，未经批准不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，该《报告表》应当报我局重新审核。
六、成都市生态环境保护综合行政执法总队新津支队将其纳入“双随机”抽查范围。
成都市新津生态环境局
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